


郑纺机新购三台起重机项目
技术要求
本项目新购三台起重机，其中1台10T双梁起重机、2台5T单梁起重机，技术要求分别如下：
5T单梁起重机技术要求
[bookmark: _GoBack]一、设备概况与执行标准
1. 设备名称：电动单梁起重机
2. 型号规格：LD5T-16M
3. 额定起重量：5t
4. 跨度：16m
5. 起升高度：6m
6. 使用场所：室内
7. 工作级别：A4
8. 供电电源：AC 380V 50Hz 三相四线
本设备设计、制造、检验、验收严格执行：
1. GB/T 3811《起重机设计规范》
1. GB 6067《起重机械安全规程》
1. GB/T 14405《通用桥式起重机》
1. 国家特种设备安全技术规范及相关标准。
二、主要技术参数
1. 额定起重量：5 t
2. 起重机跨度：S = 16 m（以中标公司实际检测为准）
3. 起升高度：6 m
4．导轨：214m（以中标公司实际检测为准后安装）
5. 滑线：107m（以中标公司实际检测为准后安装）
6. 工作级别：整机 A4
7. 起升速度：约 8 m/min（重载低速，安全稳定）
8. 电动葫芦运行速度：20 m/min
9. 横梁运行速度：20 m/min
10. 控制方式：
1. 无线遥控 + 地操
1. 具备零位保护、失压保护、紧急停止功能
三、金属结构（主梁、端梁）
1. 主梁、端梁采用 Q355B 低合金高强度钢板，材质证明齐全。
2. 主梁为箱形单梁焊接结构，整体退火或时效处理，消除焊接应力。
3. 主梁预拱度：L/1000，即约 0.016 m，呈平滑拱度。
4. 关键焊缝进行 UT 超声波探伤，合格等级不低于 Ⅱ 级。
5. 涂装：防锈底漆 + 面漆，漆膜均匀、附着力强。
四、起升机构
1. 起升电机：电机绝缘等级 F 级，防护等级 IP54。
2. 减速机：齿轮精度高、承载能力大、噪音低、寿命长。
3. 葫芦卷筒：钢板卷制或铸钢卷筒，绳槽加工标准，防止乱绳。
4. 吊钩：5t 专用锻造吊钩，带防脱钩装置，有检验合格标记。
5. 钢丝绳：执行 GB 8918 重要用途钢丝绳，安全系数 ≥5，符合重载要求。
五、电动葫芦与运行机构
1. 电动葫芦选用 江阴凯澄葫芦，运行平稳，无跑偏、无冲击。
2. 大车运行采用 LD 驱动，运行平稳、启动制动柔和。
3. 车轮、联轴器选用正规厂家产品，满足重载、长寿命要求。
4. 横梁、电动葫芦两端均设缓冲器 + 车挡限位。
六、电气控制系统
（一）供电与主回路
1. 供电电源：AC 380V 50Hz 三相四线制，进线处设总电源开关及短路保护。
2. 主回路采用专业级接触器进行主钩、大车、电动葫芦四机构换向控制，接触器选用正规品牌，触头容量满足满载频繁启停要求。
3. 每台电机配独立过载保护（热继电器或电子式保护器），整定值按电机额定电流合理设定。
4. 主回路设总断路器及分路断路器，实现短路、过载双重保护，便于检修隔离。
（二）控制回路与调速
5. 起升机构采用双速控制（快/慢速），慢速档满足重载精确定位，运行平稳无冲击；大车运行机构采用接触器换相控制，启停柔和。
6. 控制回路为 36V 安全电压，控制变压器容量满足全部控制回路负荷，并设熔断器保护。
7. 采用无线遥控器（一发一收）+ 地面手操盒双操作方式，两者互锁，防止同时误操作。
1. 无线遥控器：发射距离 ≥100m，双保险设计（超时自动急停、信号丢失自动停车），配物理急停按钮。
1. 手操盒：含启动、急停及四机构方向按钮，操作轻便、防护等级 ≥IP54。
8. 控制系统具备完善的电气保护功能：
1. 过流、过载保护
1. 欠压、缺相、相序保护（错相自动锁定，防止反车）
1. 零位保护、失压保护
1. 紧急停车按钮（遥控器及控制柜均设）
（三）电机与元器件要求
9. 起升电机绝缘等级 F 级，防护等级 IP54；运行电机绝缘等级 ≥F 级，防护等级 IP44。
10. 控制柜内接触器、继电器、断路器、变压器等电气元器件全部选用正规品牌产品，铭牌齐全、符合相应国家标准。
11. 电气布线整齐、规范，线号清晰；动力线与控制线分槽敷设，避免干扰；端子排接线可靠，并设防护罩。
（四）线缆与接地
12. 电缆、拖缆采用国家 3C 认证电缆，满足阻燃要求；小车拖缆采用安全滑触线或钢丝绳牵引式电缆小车，走线平顺无卡阻。
13. 整机设安全接地系统，接地电阻 ≤4Ω；金属构架、电机、控制柜等可靠接地，接地保护符合 GB 6067 要求。
（五）照明、警示与辅助电气
14. 主梁下配置防爆/防护型照明灯及警示灯，操作位设检修照明，满足夜间作业需求。
15. 控制柜设电源指示、运行状态指示灯及散热风扇，柜门设安全联锁（开门断电保护）。
16. 随机提供完整电气原理图、接线图、元器件清单及使用说明书，便于维修维护。
七、安全保护装置（强制齐全）
1. 起升重量限制器：超载报警、切断上升回路。
2. 起升高度限位器：上升极限 + 下降极限（双限位优先）。
3. 横梁行程限位、电动葫芦行程限位。
4. 缓冲器、端部挡块、防脱轨装置。
5. 零位保护、失压保护、紧急停止。
6. 安全接地系统，接地电阻 ≤4Ω。
八、主要零部件
主要零部件选用正规厂家产品，规格与整机参数匹配，满足设计要求，并随货提供合格证明。
九、试验与验收
1. 设备出厂前进行空载、静载、动载试验。
2. 现场验收试验（由特检院验收，出具检验合格证、使用证）：
1. 静载试验：1.25 × 5t = 6.25t
1. 动载试验：1.1 × 5t = 5.5t
3. 制动、限位、载荷保护、运行平稳性全部合格。
4. 提供合格证、说明书、电气原理图、探伤报告、特种设备竣工资料。
十、质量与质保
1. 整机质保期：自验收合格之日起 12 个月。
2. 质保期内非人为损坏免费维修、更换。
3. 中标方提供终身售后、配件供应及技术支持。
十一、其它要求
1. 中标方要协助招标方按照国家规定办理注册等相关手续，直至招标方可以正常使用行车。
2. 中标方负责安装、调试全过程。
3. 行车安装完毕，中标方负责清理现场。
10T双梁桥式起重机技术要求

一、设备概况与执行标准
1. 设备名称：电动双梁起重机
2. 额定起重量：10t
3. 跨度：28m(以中标公司实际检测为主)
4. 使用场所：10厂南跨
5. 工作级别：A5（可根据工况改为A6）
6. 供电电源：AC 380V 50Hz 三相四线
本设备设计、制造、检验、验收严格执行：
• GB/T 3811《起重机设计规范》
• GB 6067《起重机械安全规程》
• GB/T 14405《通用桥式起重机》
• 国家特种设备安全技术规范及相关标准。

二、主要技术参数
1. 额定起重量：10 t
2. 起重机跨度：S = 28m(以中标公司实际检测为主)
3. 起升高度：12m
4. 工作级别：整机 A5
5. 起升速度：约 0.6--6.0 m/min（重载低速情况下，要求安全稳定）
6. 小车运行速度：3.5～35m/min
7. 大车运行速度：5～50 m/min
8. 控制方式：
• 无线遥控 （带锁）
• 具备零位保护、失压保护、紧急停止功能

三、金属结构（主梁、端梁）
1. 主梁、端梁采用Q355B低合金高强度钢板，材质证明齐全。
2. 主梁为箱形双梁焊接结构，整体退火或时效处理，消除焊接应力。
3. 主梁预拱度：L/1000，即约 0.0285 m，呈平滑拱度。
4. 关键焊缝进行UT超声波探伤，合格等级不低于Ⅱ级。
5. 走台、栏杆、爬梯、检修平台齐全，符合安全规范。
5. 涂装：防锈底漆 + 面漆，漆膜均匀、附着力强。

四、起升机构 （10T主起升）
1. 起升电机：电机，绝缘等级F级，防护等级IP54。
2. 减速机：硬齿面减速机，齿轮精度高、承载能力大、噪音低、寿命长。
3. 制动器：双制动系统，液压电磁制动器，制动安全可靠。
4. 卷筒：钢板卷制或铸钢卷筒，绳槽加工标准，防止乱绳。
5. 滑轮：铸钢/球铁滑轮，绳槽光滑，减少钢丝绳磨损。
6. 吊钩：10t专用锻造吊钩，带防脱钩装置，有检验合格标记。
7. 钢丝绳：执行 GB 8918 重要用途钢丝绳，安全系数≥5，符合重载要求。

五、小车与运行机构
1. 小车为自行式，运行平稳，无跑偏、无冲击。
2. 大车采用分别驱动，运行平稳、启动制动柔和。
3. 车轮、轴承（品牌：哈、瓦、洛）、联轴器选用正规厂家产品，满足重载、长寿命。
4. 大车、小车两端均设缓冲器 + 车挡限位。

六、电气控制系统
1. 变频控制，控制柜内部零部件采用正规品牌电器（施耐德品牌），变频器为安川品牌。
2. 控制系统具备：
• 过流、过载、欠压、缺相、相序保护
• 紧急停车按钮
3. 电缆、拖缆为国家3C认证电缆，走线规范，安全可靠。
4. 配置照明、警示灯、电铃。

七、安全保护装置（强制齐全）
1. 起重量限制器：超载报警、切断上升回路。
2. 起升高度限位器：上升极限 + 下降极限（上升极限，重锤与螺旋限位双限位）。
3. 大车行程限位、小车行程限位。
4. 缓冲器、端部挡块与另一行车配合，防脱轨装置。
5. 零位保护、失压保护、紧急停止。
6. 安全接地系统，接地电阻≤4Ω。

八、试验与验收
1. 设备出厂前进行空载、静载、动载试验。
2. 现场验收试验：（由特检院验收，出具检验合格证，使用证）
• 静载试验：1.25 × 10t =12.5t
• 动载试验：1.1 × 10t = 12.1t
3. 制动、限位、载荷保护、运行平稳性全部合格。
4. 提供合格证、说明书、电气原理图、探伤报告、特种设备竣工资料。

九、质量与质保
1. 整机质保期：自验收合格之日起12 个月。
2. 质保期内非人为损坏免费维修、更换。
3. 中标方提供终身售后、配件供应及技术支持。
 
十、其它要求
1、中标方要协助招标方按照国家规定办理注册等相关手续，直至招标方可以正常使用行车。
2、中标方负责安装、调试全过程，安装过程中需要的耗材，卫生材料由中标方负责提供。
3、行车安装完毕，中标方负责清理现场。
4、人员资质齐全。
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