郑纺机金属废料库承包运营项目相关要求

1、 [bookmark: _GoBack]环保豁免要求
金属类废料的处置依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》相关内容和条款。
	序号
	废物类别/代码
	危险废物
	豁免环节
	豁免条件
	豁免内容

	9
	900-200-08
900-006-09
	金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑
	利用
	经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼。
	利用过程不按危险废物管理



2、 资质要求
根据国家环保要求，潜在投标人（如某金属废料回收有限公司）须具备废旧金属回收资质，并提供废旧金属回收资质证明（再生资源回收经营者备案登记证明）。
3、 期限
金属废料库承包运营项目合同期限为二年，自合同生效之日起算。
4、 提货地点及方式
1、提货地点:我公司金属废料库（郑州市高新区梧桐街258号）。
2、装运方式:中标方自行负责金属废料的(收集)整理、装卸、运输、清理现场。
3、中标方应于本合同生效之日起到提货地点陆续提货及清理现场，特殊情况我公司另行电话通知，中标方需在我公司下季度调价前将本季度所产生的废料全部清运完毕。
5、 结算方式
1、 合同签订之日起5日内，中标方向我公司支付人民币￥ 100,000.00 元(大写:人民币壹拾万元整 )，作为中标方履约保证金。履约保证金在合同执行完成后，由我公司无息退还给中标方。
2、 中标方在我公司账户预存货款，我公司根据实际过磅单从中标方预存货款中扣除相应货款后给中标方办理相关出门手续。
3、 我公司向中标方开具13%增值税专用发票，中标方向我公司提供经办人、开户行、开户名称、账号等信息并在我公司财务部门备案。
4、 中标方按季度向我公司支付废料处理设备所消耗的各项费用。
6、 现场要求
1、 中标方自备符合国家安全、环保、相关行业标准要求的压块机械设备（不准挖地坑）、配套的废液收集装置及辅助设备工具等，并负责设备安装。
2、 中标方负责要按照环保部门要求含油废屑压块控油后转运，不能压块的废屑控油后装入吨包后再装车清运。控出的废油、废乳化液装桶及时交到公司危废库。
3、 中标方安排专人配合废料库管理人员做好钢屑、生铁屑、不锈屑、碳钢料边、不锈金属料边等分类存放，及时清扫存放区地面卫生，保持干净、干燥整洁有序。
7、 双方责任
1、 在协议执行过程中若出现以下任一情况，中标方应按履约保证金总额的5%向我公司支付违约金。出现两次(含两次)以下情形，取消其处置资格并解除合同，且履约保证金不予退还，解除合同不免除中标方的违约责任，如因中标方行为给我公司造成损失的，我公司有权直接扣除履约保证金以补偿我公司损失，履约保证金不能弥补我公司损失的，中标方应据实赔偿。
①中标方未按双方约定或我公司通知的时间提货或清理现场。
②中标方未安排专人配合废料库管理人员对废料库房分类存放，清扫存放区地面卫生。
③中标方未按环保要求造成我公司受到环保部门处罚。
④中标方及其雇佣人员发生违规、盗窃、赌博、打架斗殴及其他违反我公司制度、违法行为，扰乱工作秩序。
2、 中标方须依法依规严格遵守国家、地方政府及公司各项管理制度。因管理不到位，我公司受到环保部门检查造成不良影响，取消其处置资格并解除合同，对我公司造成的一切损失（含罚款）由中标方承担。
3、 中标方对我公司废料进行清运处置须遵守国家环保相关要求，因处置不当，我公司受到环保方面影响、处罚的，取消其处置资格并解除合同，对我公司造成的一切损失（含罚款）由中标方承担。
4、 中标方在提货、过磅时应遵守我公司相关部门联合监磅的管理规定。
          
